**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ И СЛ.**

**I) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Путничко возило**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип возила | Путничко |
| Врста погонског горива | Дизел |
| Број цилиндара | 4-цилиндрични, линијски попречно напред |
| Генерација мотора | Еуро 6 |
| Тип мењача | аутоматски 7-степени |
| Тип погона | 4x4 |
| Број врата | 5 |
| Боја каросерије | металик |
| Радна запремина мотора | од 1.950цц до 2.000цц |
| Снага мотора | од 140kw до 150 kw |
| Ширина возила са ретровизорима | oд 1.990mm до 2.040mm |
| Дужина возила | oд 4.800mm до 4.900mm |
| Висина возила | oд 1.465mm до 1.480mm |
| Међуосовинско растојање | oд 2.750mm до 2.900mm |
| Запремина пртљажника | Минимум 600 литара |
| Година производње возила | не старија од 2023. године |

* Гарантни рок: минимум 48 месеци или минимум 120.000 кm, против корозије минимум 12 година, на боју минимум 3 године.

Минимална захтевана опрема:

Светле лајсне

Металик боја

Топ LED задња светла

Алуминијумске фелне 18”

Предњи и задњи сензори

Камера за паркирање уназад

2-краки мултифункционални кожни серво волан за радио и телефон и DSG подесив у две осе грејани

Навигациони систем Amudsen са гласовном контролом +WLAN+Web radio

Кожна ручица мењача

Хром пакет

Лајсне на праговима врата

Airbag за возача и сувозача , сувозачев Airbag са деактивацијом

Предњи бочни Airbag – ови, ваздушне завесе, Airbag за колена возача

ESC – Електронски систем стабилности возила

Climatronic – трозонски клима уређај са контролним панелом позади

Централно закључавање са даљинском командом

KESSY GO – систем покретања и закључавања без кључа

Електро подизачи предњих и задњих стакала

Електро подесиви, склопиви и грејани спољашњи ретровизори

Comfort телефонирање

Виртуелни кокпит

ЛЕД фарови са уређајем за прање фарова, ЛЕД дневна светла и ЛЕД предња светлаза маглу са corner функцијом

Предњи и задњи наслон за руку

Контрола при вожњи у брдима

Индикатор притиска у пнеуматицима

Start/stop систем

Cruise control sa speedlimiter

Light assistant

Сензор за кишу

Диск кочнице на свим точковима

Грејачи предњих седишта

Возачево и сувозачево седиште подесиво по висини и лумбално

Електрично отварање и затварање врата пртљажника

ДАБ - Дигитални радио пријемник

SUN SCREEN за задња бочна стакла и задње стакло

Три сигурносна појаса позади

Унутрашњи ретровизори са аутоматским затамљењем

Грејане дизне за прање ветробранског стакла

Недељива задња клупа, дељив и склопив наслон задњег седишта

Светла за читање

Тонирана стакла

Подсетник сигурносног појаса

Три наслона за главу позади

USB конекција

Smart linkи програм мрежа

Осветљење пода

Важно: Понуђач је дужан да уз понуду достави и техничке спецификације траженог добра (возила), на сопственом обрасцу који је дужан да потпише и овери печатом.

Понуђач потписом потврђује да је упознат са техничким карактеристикама (спецификацијама) за јавну набавку добара и осталим условима, као и да ће исте у целости испунити.

 Тражена добра према захтеву Наручиоца искључиво морају бити предмет испоруке, без алтернативе.

**II) НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА**

Понуђенo добрo мора одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама захтеваним према обрасцу структуре понуђене цене, техничком спецификацијом и конкурсном документацијом.

**III) РОК ИСПОРУКЕ**

Рок испоруке добара до 5 дана од пријема писаног захтева наручиоца.

**IV) МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

Место испоруке франко магацин продавца